Приложение 1

к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области «Об утверждении проекта зоны

санитарной охраны для водозабора

ОАО ЛОЭЗ «Гидромаш» и об установлении границ и режимов зоны санитарной охраны для водозабора ОАО ЛОЭЗ «Гидромаш» на период с 2014 года по 2041 год»

**Границы зоны санитарной охраны на объекте:**

**водозабор ОАО ЛОЭЗ «Гидромаш», расположенном по адресу:**

**398902, г.Липецк, ул.Юношеская, 48.**

Зона санитарной охраны организуется в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены две эксплуатационные скважины и две водонапорные башни Рожновского. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса зоны санитарной охраны составляет: с северной стороны – 30 м от скважины № 42202959 и скважины № 42202960, с восточной стороны – 30 м от скважины № 42202959, с западной стороны – 35 м от скважины № 42202960, с южной стороны – 29,2 м от скважины № 42202959 и 17 м от скважины № 42202960.

2. Границы второго пояса зоны санитарной охраны

Радиус границы второго пояса зоны санитарной охраны составляет 32 м.

3. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Радиус границы третьего пояса зоны санитарной охраны составляет 227 м.

Приложение 2

к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области «Об утверждении проекта зоны

санитарной охраны для водозабора

ОАО ЛОЭЗ «Гидромаш» и об установлении границ и режимов зоны санитарной охраны для водозабора ОАО ЛОЭЗ «Гидромаш» на период с 2014 года по 2041 год»

**Режим хозяйственного использования территорий в границах**

**зоны санитарной охраны на объекте: водозабор ОАО ЛОЭЗ «Гидромаш», расположенном по адресу: 398902, г.Липецк, ул.Юношеская, 48**

1. Первый пояс зоны санитарной охраны

На территории первого пояса зоны санитарной охраны должно быть обеспечено: поддержание в исправном состоянии ограждения водозабора,

исключение доступа посторонних лиц на территорию водозабора,

выполнение озеленения территории водозабора,

очистка площади зоны санитарной охраны и прилегающей к ограждению территории от смёта и мусора,

устранение препятствий организации поверхностного стока с территории.

2. Второй пояс зоны санитарной охраны

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны водозабора необходимо обеспечить

соблюдение мероприятий и ограничений (обременений) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли. Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. Запрещается применение удобрений и ядохимикатов.

3. Третий пояс зоны санитарной охраны

В пределах третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора необходимо обеспечить:

ликвидацию выведенного из эксплуатации склада ГСМ ОАО ЛОЭЗ «Гидромаш»,

контроль состояния трубопроводов канализации (исключение утечек),

мониторинг качества очистки ливневых и паводковых вод с территорий предприятий ОАО ЛОЭЗ «Гидромаш» и ООО СПМК «Липецкая»,

соблюдение мероприятий и ограничений (обременений) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли. Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.